**LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS**

**Saku mõisapargi tiigi setetest puhastamine**

**Üldist**

Saku mõisapargi tiik (avalik veekogu) asub Vääna jõe keskjooksul, 44 km kaugusel, vahetult paisu ees. Tiik asub Saku vallale kuuluval Juubelitammede tee 2//4// Saku mõisapark kinnistul, katastritunnus:71801:005:0536.

Eelnevalt teostati setete eemaldustööd 2014. aastal, mil setted eemaldati ärapumpamise teel.

Kobras AS poolt juulis 2021 tehtud mõõdistuse alusel on sette maht tiigis arvustuslikult

2696 m3 (vastav mõõdistus Lisa 1).

**Tööde kirjeldus**

Teostada Saku mõispargi tiigi setetest puhastamine, kas pumpamise teel või muul viisil; setete ladustamine nõrgumiseks ja äravedu; selitusväljaku heakorrastamine ja haljastamine.

Enne tööde algust esitada Tellijale kinnitamiseks Saku mõisapargi tiigi setete eemaldamise tööde kirjeldus koos vajalike kooskõlastustega.

Setete ladestusalaks (nõrgumisala) leida parim asukoht ja hankida vajalikud kooskõlastused (näiteks AS Saku Õlletehase kinnistul kokkuleppel omanikuga või Saku mõisapargi territooriumil asuval nn välibasseinis).

Nõrgunud sete on võimalik transportida Saku vallale kuuluvasse Kõrnumäe karjääri (katastritunnus: 71801:006:1066). Täpne asukoht Kõrnumäe karjääris lepitakse Tellijaga kokku enne setete äraveo alustamist.

Tööde teostajal tuleb taotleda Keskkonnaametilt veeluba ja täita kõiki seal esitatud tingimusi.

Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 15. mai 2022.

Lisa: 1. Saku mõisatiigi settekihi paksuse mõõdistus